**技术规格书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号** | **数字标牌显示器** | **VT43A** |
| **显示单元** | 对角线尺寸(inch） | 42.5″ |
| 背光类型 | LED |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 色彩 | 8bit-16.7Million |
| 视角 | 垂直上下178°,水平左右178°(CR≥10) |
| 响应时间 | 8ms |
| 对比度 | 1200:1 |
| 亮度 | 350cd/m2 |
| 像素间距（mm） | 0.16335(H)×0.49005(V) |
| 屏幕活动域（mm） | 940.896(H)×529.254(V) |
| **系统** | CPU | RK3288 四核Cortex-A17 主频1.8GHz Mail-T764 |
| 内存 | DDR 2GB |
| 硬盘 | EMMC 8GB |
| 系统 | Android |
| 接口 | DC×1,LAN×1,USB×2,HDMI×1,TF×1,3.5mm×1(earphone&mic) |
| **触摸** | 触摸技术 | 投射式电容技术（电容触摸屏） |
| 响应时间 | < 5ms |
| 触摸点数 | 10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
| 表面硬度 | 物理钢化,莫氏7级防爆玻璃 |
| **电源** | 电源要求 | AC100V-240V～,50Hz/60Hz |
| 功耗 | 80W |
| 能源效率 | ≥2.0cd/W(符合国家能效标准节能等级Ⅰ级) |
| **运行环境** | 运行温度 | 0℃～40℃ |
| 运行湿度 | 10%～90% RH (无凝露) |
| **物理特性** | 机身颜色 | 黑色 |
| 机身材质 | 型材边框+钣金后壳 |
| 净重 | 约为25Kg |
| 毛重 | 约为26Kg |
| VESA壁挂(mm) | 200×400  |
| 外形尺寸(mm) | 992.2\*580.4\*62.1 |
| **附件** | 交流电源线、保修卡、合格证 |
| 外形尺寸图 |  |

**提示：**

作为我们不断完善，改进产品的一部分，本公司保留不必预先通知就更改设计的权利。以上性能规格的数值为产品设备的标称值。个体产品的数值与这些数值可能有些出入。